DIAM 230.189.26.AL						                            	Kraków, dnia 19-10-2026

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczy:                Dostawa, instalacja i uruchomienie Wideolaryngoskopu szt-2
Zamawiający: Szpital Uniwersytecki w Krakowie
ul. Marii Orwid 11, 30-688 Kraków
NIP: 675 11 99 442

	WYMAGANE PARAMETRY


	Videolaryngoskop bezprzewodowy ze zintegrowanym kolorowym wyświetlaczem o przekątnej nie mniejszej niż 3,5”
	TAK

	Ekran videolaryngoskopu zintegrowany na stałe z rękojeścią
	Tak

	Urządzenie medyczne
	Klasa I

	Urządzenie wyposażone w baterię
	Tak

	Urządzenie wyposażone w baterię umożliwiającą jej wielokrotne ładowanie
	TAK

	Możliwość ładowania baterii urządzenia w trakcie pracy
	TAK

	Maksymalny czas potrzebny do naładowania baterii 
	Max 4 godziny

	Wbudowany kolorowy ekran dotykowy
	3,5”

	Rozdzielczość ekranu
	640x960 pikseli

	Wskaźnik pozostałego czasu działania baterii
	TAK

	Wyświetlacz LCD typu TFT obrotowy w płaszczyźnie pionowej i poziomej
	TAK

	Regulacja kąta nachylenia ekranu w pionie: 
	140°

	Regulacja kąta nachylenia ekranu w poziomie: 
	270°

	Źródło Światła
	LED

	Natężenie oświetlenia 
	Nie mniej niż 600lx

	Temperatura barwowa światła (w kelwinach) 
	Nie mniej niż 5000K

	Ochrona przed parowaniem kamery podczas zabiegu niewymagająca podgrzewania – łyżki jednorazowe z powłoką anti-fog
	TAK

	Łyżki jednorazowe typu MAC w 5 różnych rozmiarach
	TAK

	Transmisja danych w technologii WI-FI i HDMI
	TAK

	Urządzenie wyposażone w port USB C do ładowania baterii oraz transmisji danych
	TAK

	Urządzenie wyposażone w port HDMI
	TAK

	Funkcja szkoleniowa – możliwość podłączenia urządzenia do zewnętrznego monitora przy pomocy przewodu HDMI i przekazywania obrazu w czasie rzeczywistym
	TAK

	Sygnalizacja połączenia przez HDMI na ekranie urządzenia za pomocą specjalnej ikony
	TAK

	Zapis video w standardzie MPEG-4 (MP4)
	TAK

	Zapis zdjęć w standardzie JPEG (JPG)
	TAK

	Możliwość wprowadzenia oznaczenia (np. nazwy oddziału lub użytkownika) w oprogramowaniu urządzenia
	TAK

	Możliwość ustawienia poziomu jasności ekranu
	TAK

	Rozdzielczość przestrzenna 6,5 lp/mm
	TAK

	Funkcja ostrzegawcza o zapełnianiu się pamięci urządzenia
	TAK, 

	Możliwość pracy w każdych warunkach – całkowita ochrona przed wnikaniem pyłu oraz ochrona przed silnymi strumieniami wody lub zalewaniem falą z dowolnego kierunku wszystkich elementów urządzenia (ekran, rękojeść w tym bateria, tor wizyjny w tym kamera) przed zalaniem oraz pyłem  - spełnienie normy wodoodporności IP66
	TAK



 
	Lp. 
	Przedmiot zamówienia
	Liczba sztuk
	Stawka VAT %
	Wartość netto (zł)
	Wartość  brutto (w zł)

	1.
	Dostawa, instalacja i uruchomienie wideolaryngoskopu
	2
	
	
	

	Wartość netto oferty:

	Wartość VAT:

	Wartość brutto oferty:

	Gwarancja (min. 24 miesiące):

	Przeglądy w okresie gwarancji ( jeśli dotyczy w przypadku jeżeli przeglądy nie są wymagane wpis w paszporcie):

	Termin realizacji:

	Termin Płatności min. 60 dni od dostarczenia faktury :



Termin składania oferty: do 22-10-.2026 godz. 12.00
Ofertę należy przesłać w wyznaczonym terminie na adres mail alewandowska@su.krakow.pl Osoba do kontaktu: Agnieszka Lewandowska 124247244

