**Przedmiot zamówienia: Dostawa przełączników umożliwiających komunikację sieciową w Nowej Siedzibie Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.**

Gdziekolwiek w Opisie przedmiotu zamówienia przywołane są normy, lub nazwy własne lub znaki towarowe lub patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.

# Przełączniki

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Przedmiot** | | **Cena jednostkowa netto [zł]** | **Kwota jednostkowa VAT (23%) [zł]** | **Cena jednostkowa brutto [zł]** | **Ilość**  **[szt.]** | **Cena całkowita brutto [zł]** | **Producent, model oraz parametry**  **(w tabeli uzupełnić tylko miejsca wykropkowane)** |
| *1* | | *2* | *3* | *4=2+3* | *5* | *6=4x5* | *7* |
| **Przełącznik Ethernet** | | …………….. | ………. | …………... | 10 | ………………… | **Producent………………………………….…….**  **Model…………………………………………….** |
| **Lp.** | **Parametr wymagany** | | | | | |  |
| 1 | Zarządzalny przełącznik Ethernet | | | | | | **Parametr wymagany**  *(nie wypełniać)* |
| 2 | Co najmniej 48 portów typu 1000Base-T | | | | | | **Podać ilość portów 1000Base-T**  **………………………** |
| 3 | Co najmniej 4 porty SFP+ 10Gbit/s | | | | | | **Podać ilość portów SFP+**  **………………………** |
| 4 | Możliwość montażu w szafie rack. Wszystkie elementy umożliwiające montaż są elementem dostawy | | | | | | **Parametr wymagany**  *(nie wypełniać)* |
| 5 | Rozmiar przełącznika, nie więcej niż 1U | | | | | | **Parametr wymagany**  *(nie wypełniać)* |
| 6 | Możliwość tworzenia stosów przełączników w technologii IRF z przełącznikami  HPE 5130-48G-2SFP+-2XGT EI HPE 5130-24G-PoE+-2SFP+-2XGT EI HPE 5130-48G-4SFP+ EI posiadanych przez Zamawiającego | | | | | | **Parametr wymagany**  *(nie wypełniać)* |
| 7 | Do każdego przełącznika dostarczone 2 kable DAC SFP+ 10Gbit/s o długości nie mniejszej niż 0.5m ale nie większej niż 1m. | | | | | | **Parametr wymagany**  *(nie wypełniać)* |
| 8 | Przełączniki oraz wszystkie komponenty sprzętowe i programowe pochodzą z oficjalnej dystrybucji producenta przełącznika. | | | | | | **Parametr wymagany**  *(nie wypełniać)* |
| 9 | Dożywotnia gwarancja producenta obowiązująca przez cały czas wspierania produktu przez producenta. | | | | | | **Parametr wymagany**  *(nie wypełniać)* |
| 10 | Fabrycznie nowy, wolny od wad, pakowany w oryginalne opakowania producenta, nieużywany, kompletny a do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie będzie konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów.  Przełącznik ani żadna jego część składowa, wyposażenie, akcesoria, etc. nie są rekondycjonowane, powystawowe i nie były wykorzystywane wcześniej przez inny podmiot, | | | | | | **Parametr wymagany**  *(nie wypełniać)* |

Zamawiający wymaga zaznaczenia w złożonych materiałach firmowych (w postaci katalogów i/lub ulotek informacyjnych i/lub kart produktu i/lub kart charakterystyki i/lub oświadczenie Producenta) zapisów potwierdzających spełnienie wymaganych parametrów **z dopisaniem numeru tabeli** oraz **numerem podpunktu**, który ten zapis potwierdza.