Kraków, dnia 02-06-2025

**ZAPYTANIE CENOWE**

**Dotyczy: MINI- HISTERO-RESEKTOSKOP BIPOLARNY SZTUK-2**

 **o parametrach jak poniże lub równoważnych**

**Zamawiający:** SPZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie
 ul. Kopernika 36, 31-501 Kraków
 NIP: 675-11-99-442

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.**  | **Opis parametru**  | **Ilość** |
|  | **Mini-resektoskop bipolarny – kompletny zestaw z optyką i akcesoriami** |  |
| 1 | Element pracujący mini resektoskopu bipolarnego pasywny z systemem „quick-lock“ do połączenia z płaszczem 17 Ch, 17,5/18,5Ch rączka zamknięta; kompatybilny z optyką Ø 2,9mm, dł. 302 mm, kąt patrzenia: 30° | 2 szt. |
| 2 | Płaszcz wewnętrzny rotacyjny 17,5 Ch do resektoskopu bipolarnego | 2 szt. |
| 3 | Płaszcz zewnętrzny rotacyjny 18,5 Ch do resektoskopu bipolarnego | 2 szt. |
| 4 | Obturator optyczny 17,5Ch z system „quick-lock“ kompatybilny z płaszczem wewnętrznym, kanał narzędziowy: 5Ch  | 2 szt.  |
| 5 | Kabel bipolarny do mini-resektoskopu  | 2 szt. |
| 6 | Elektroda bipolarna typu pętla tnąca zakrzywiona o 30°; 17,5 Ch, średnica 0,35 mm  | 2 szt.  |
| 7 | Elektroda bipolarna do koagulacji „kulka“ 17,5 Ch  | 2 szt. |
| 8 | Kosz wykonany z siatki metalowej do sterylizacji resektoskopu  | 2 szt. |
| 9 | Kosz wykonany z siatki metalowej do sterylizacji optyki | 2 szt. |
| 10 | Płaszcz jednorazowego użytku na optykę gwarantujący sterylność ø 2,9 mm, dł. 300-302 mm, kanał roboczy 5-7 Ch; osłona kamery w zestawie | 2 szt. |
| 11 | Optyka HD do mini- resektoskopu ø 2,9 mm, dł. 302 mm ,kąt patrzenia 30°  | 2 szt. |
| 12 | Światłowód ø 3,5mm, dł. 300 cm , adapter do optyki + adapter do źródła światła | 2 szt. |

**Oferta powinna zawierać:** Okres gwarancji, informacje o przeglądach technicznych

**Ważność oferty:** Minimum 30 dni.

**Preferowany termin płatności:** 60 dni.

**Miejsce dostawy:** Szpital Uniwersytecki w Krakowie ul. Jakubowskiego 2,

**Ofertę należy przesłać na adres mail alewandowska@su.krakow.pl**

**do dnia 04-06-2025 do godz.15.00**

 ………………………..

Podpis osoby uprawnionej